---
sidebar_position: 3
---

# 3.3、端口映射

:::tip[说明]

1. 当拥有外网IP时可使用`UPNP`、`NAT-PMP`进行P2P连接，`PCP`暂未支持
2. 这与打洞效果是一致的，同样是P2P连接，唯一不同的是，打洞是随机端口，端口映射是固定端口

:::

## 1、自动映射
:::tip[说明]

1. 默认情况下，linker会使用`18180`端口自动映射，这适用于家庭网络
2. 当然也有可能映射失败，这时你可以手动配置，手动配置优先级高于自动映射

:::


## 2、手动配置
:::tip[说明]
1. 在光猫或者路由器添加端口映射
2. 在linker对应客户端上填写相应的内网端口和外网端口
3. 打洞协议 `TcpPortMap`、`UdpPortMap` 用于端口映射连接，调整顺序可以让其优先使用端口映射连接

![Docusaurus Plushie](./img/portmap.png)
![Docusaurus Plushie](./img/portmap1.png)
:::